org.lsst.ccs.application.description=Run the REB5 test
org.lsst.ccs.application.mainClass=org.lsst.ccs.startup.SubsystemBoot
org.lsst.ccs.application.args=--description reb5 --configuration ""
org.lsst.ccs.ld.library.path=Daq4

#To set simulation mode
#org.lsst.ccs.run.mode=simulation

#To set the hardware type (default = daq)
#org.lsst.ccs.reb.hdwtype=daq

#To set the REB ID (default = 88)
#org.lsst.ccs.reb.id=88

#To set the interface name for non DAQ V2 or V4 (default = null)
#org.lsst.ccs.reb.ifcname=

#To set the partition name for DAQ V2 or V4 - must be empty otherwise (default = ccs)
#org.lsst.ccs.reb.partition=ccs

#To set whether to use raw ADC values (default = false)
#org.lsst.ccs.reb.rawadcs=false
