org.lsst.ccs.application.description=Run the REB5 test
org.lsst.ccs.application.mainClass=org.lsst.ccs.startup.SubsystemBoot
org.lsst.ccs.application.args=--description reb5 --alias ccs-reb5-2 --configuration ""

#To set simulation mode
#org.lsst.ccs.run.mode=simulation

#To set the hardware type
org.lsst.ccs.reb.hdwtype=pci1

#To set the REB ID
org.lsst.ccs.reb.id=0

#To set the interface name
org.lsst.ccs.reb.ifcname=pgpcard_1

#To set the partition name - must be empty
org.lsst.ccs.reb.partition=

#To set whether to use raw ADC values
org.lsst.ccs.reb.rawadcs=true
